  (物理メモリ開始アドレス)
  日立 SuperH プロセッサ内蔵のコンピュータは、ROM の開始アド
  レスを常に 0 とマップします。しかし、このプロセッサは RAM
  が取る範囲については指定しません。RAM は普通は 0c000000 か
  ら開始するようにマップされますが、これは他の位置でもかまい
  ません。

  RAM の最低位置のアドレスの値を指定してください。

  多くのボードは 0c000000 の値で動くでしょう。

  <武井>

