  (古い Tigon I ベースの AceNICs サポートの省略)
  Tigon II ベースの AceNIC しかないので、今ではもう販売され
  ていない、古い Tigon I ベースのカード (つまり、オリジナル
  の Alteon 社製の AceNIC と、3Com 社製の 3C985 (B バージョ
  ンではない)) のサポートを除外したい場合は、ここで Y と答え
  てください。これはおよそ 100KB で、ドライバオブジェクトの
  サイズを縮小します。カードが Tigon I あるいは Tigon II か
  どうか分からない場合は、ここでは N と答えてください。

  このオプションの安全なデフォルト値は N です。

  <高橋潤子>

