  (Guillemot の MAXI ラジオ の FM 2000 ラジオカード)
  FM 2000 ラジオカードを持っている場合は、ここで Y と答えて
  ください。このカードは、Gemtek PCI FM として見られることも
  あります。

  ラジオカードを制御するには、Video for Linux API 互換のプロ
  グラムを使用する必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から WWW 
  上でみつけられます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。モジュー
  ルは、radio-maxiradio.o と呼ばれます。

  <高橋潤子>

