  (NSC PC87108/PC87338 IrDA デバイス・ドライバ)
  NSC PC87108 と PC87338 IrDA チップセット用に有効にしたいな
  ら、ここで Y と答えてください。このドライバは SIR、MIR、FIR
  (4Mbps) をサポートしています。

  モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> をお読みください。
  モジュール名は nsc-ircc.o になります。

  <山縣,福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新), 山田(2.4.15 更新)>

