  (SAA5249 Teletext プロセッサーを有効にします)
  SAA5249 チップを用いた I2C バスに基いたテレテキスト用ドラ
  イバーを有効にします。しばらくの間いくつかの European
  WinTV カードに役立つだけでしょう。

  このドライバーは saa5249.o という名前のモジュール (必要に
  応じて稼働中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコー
  ド) としても利用できます。モジュールとしてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読み
  ください。

  <山縣>


