  (利用できる場合はデフォルトで DMA 機能を使用する)
  カーネルバージョン 2.1.112 以前では、 Linux は IDE ドライ
  ブの DMA 機能とそれをサポートするチップセットの機能を自動
  的に使っていました。バグのあるハードウェアでは、これがダ
  メージを引き起こすことがあるので、現在のデフォルトは DMA
  機能を自動で「使わない」ようになっています。以前の動作に
  戻すには、この質問に Y と答えてください。

  ハードウェアの動作がおかしいとようなら、ここでは N と答
  えてください。この件で IDE カーネル開発者に email を送ら
  ないように！

  通常は Y と答えて問題ないでしょう。しかし VIA VP2 チップ
  セットを使ったマザーボードを用いている場合は、 N と答えて
  おくべきでしょう。

  <小野寺, 中野 (2.2.2 更新)>

 
