  (SCSI や IDE/ATAPI ではない CDROM サポート)
  あなたの持っている CDROM が SCSI でも IDE/ATAPI でもない場
  合には Y、そうでなければ N と答えてください。あわせて 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる
  CDROM-HOWTO を読むようにしてください。

  ここで Y と答えても、カーネルにドライバが組み込まれるわけ
  ではありません。N と答えると、この種類の CDROM についての
  質問すべてをスキップします。どういった種類の CDROM を持っ
  ているのかよくわからない場合には Y と答えておき、以降で質
  問される CDROM のうちのどれを持っているのか調べてください。

  各 CDROM ドライバについての説明は、
  Documentation/cdrom/<driver_name>というファイルに書かれて
  います。特に自分の持っている CDROM の種類がはっきりしない
  場合には、このファイルを読むようにしてください。こういったド
  ライバの大部分は、drivers/cdrom/<driver_name>.h というファ
  イルを用いており、その中でインターフェイスパラメータやスイッ
  チといったあなた用の設定を定義する事ができます。

  この種類の CDROM ドライバはすべてモジュール( = 動作中のカー
  ネルへ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)と
  して利用する事も出来ます。もしモジュールとしてコンパイルし
  たい場合には Y の代わりにM と答え、そして、
  Documentation/module.txt を読んでください。

  この種類の CDROM を使う場合、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M 
  と答えるようにしてください(こう答えることで、Linux CDROM 
  ドライバがデフォルトの動作を行うことが出来るようになります)。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>
