  (3c59x/3c90x/3c575_Cardbus シリーズ 
  "Vortex/Boomerang/Cyclone" のサポート)
  このオプションは、多くの 10Mbps と 10/100Mbps の EISA と、
  PCI と PCMCIA 3Com のネットワークカードのドライバサポート
  を有効にします：

  "Vortex"    (Fast EtherLink 3c590/3c592/3c595/3c597) EISA と PCI
  "Boomerang" (EtherLink XL 3c900 あるいは 3c905)      PCI
  "Cyclone"   (3c540/3c900/3c905/3c980/3c575/3c656)    PCI と Cardbus
  "Tornado"   (3c905)                                  PCI
  "Hurricane" (3c555/3cSOHO)                           PCI

  このようなカードを持っている場合、Y と答え 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から取得できる 
  Ethernet-HOWTO を読んでください。詳細は、
  Documentation/networking/vortex.txt と、drivers/net/3c59x.c 
  の最初のコメントにあります。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>

