  (フロッピー・テープ・ドライブ (QIC-80/40/3010/3020/TR-1/TR-2/TR-3))
  フロッピー・コントローラに接続するテーブ・ドライブをお持ち
  なら、ここでY と答えてください。

  (Seagate "Tape Store 3200"、Iomega "Ditto 3200" や Exabyte
  "Eagle TR-3" のように、)独自の「高速」コントローラ付きのテー
  プ・ドライブもあります。ここで Y と答えれば、これらのドラ
  イブも (付属のコントローラとともに)サポートされます。

  (CMS FC-10、FC-20、Mountain Mach-II や Seagate、Exabyte、
  Iomega "Ditto Dash" による Intel 82078 FDC のコントローラ
  のような) 専用コントローラをお持ちなら、以下の "Floppy
  tape controllers" サブ・メニューから適当な候補を選択して設
  定しなければなりません。ftape 設定メニューでIRQ と DMA チャ
  ンネルと IO ベース・アドレスのデフォルト値を変更できます。

  テーブ・ドライブを PCI バスのマシンで使いたいなら、
  drivers/char/ftape/README.PCI をお読みください。

  ftape カーネル・ドライバはランタイム・ローダブル・モジュー
  ル (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り外したり
  できるコード) としても使用できます。モジュールとしてコンパ
  イルしたいなら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt 
  をお読みください。モジュール名は ftape.o です。

  注意: Ftape-HOWTO は古くて(ごめんなさい、)このソフトウェア
  の古いバージョン 2.08 について書いてありますが、まだ役立つ
  情報が含まれています。より新しい文書は 
  http://www.math1.rwth-aachen.de/~heine/ftape/ に 
  Web ページがあります。このページには常に ftape ドライバの
  最新版と有用な情報 (バックアップ・ソフトウェア、ftape 関連
  パッチと文書、FAQ) があります。注意: ファイル・システム・
  インターフェースは ftape の以前のバージョンと比べて完全に
  変更になりました。Documentation/ftape.txt を御覧ください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>
