  (CAPI2.0 サポート)
  CAPI (Common ISDN Application Programming Interface) を有効
  にします。プログラムが ISDN ハードウェアにアクセスするのを
  容易にするための標準的な設定です。<http://www.capi.org/> を
  ご覧ください。(B1, T1, M1 のような) AVM の active ISDN コ
  ントローラに必要です。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は capi.o と kernelcapi.o になり
  ます。モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と
  答えて <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <山田, 武井(2.4.0更新)>

