  (アマチュア無線 X.25 PLP (Rose))
  Packet Layer Protocol (PLP) は、一般には X.25 上でパケット
  を送る方法で、特にアマチュア無線で用いられる AX.25 では 
  NET/ROM の代わりに用いられます。

  アマチュア無線用ソフトのサポートや、AX.25 の設定に関する情
  報は AX25-HOWTOにあります。
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できます。
  カーネルのソースに含まれる 
  <file:Documentation/networking/ax25.txt> も参照してください。
  デジタル信号を用いるアマチュア無線の一般的な情報は、
  http://www.tapr.org/tapr/html/pkthome.html にあります。

  このコードは、rose.o と呼ばれるモジュールとしても利用でき
  ます。(動作中のカーネルに、いつでも組み込んだり取り外した
  りできるコード)もし、モジュールとしてコンパイルしたいなら
  ば、ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt> を
  読んでください。

  <大西, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

