  (2400 ボー AFSK modulation (7.3728MHz クリスタル) 用サウンド・カード・モデムのサポート)
  このオプションで 7.3728MHz クリスタルの(オーバー)クロック
  の TCM3105 モデムに互換な 2400 ボー AFSK モデムに 
  soundmodem ドライバが有効になります。注意: このドライバが
  使えるということはそのようなことをするのを勧めていることを
  意味してはいません。ここは、特に東ヨーロッパのユーザが私に
  そうするよう頼んだからというだけです。実際にこの 
  modulation スキーム は多くの欠点を持ちます。主なものとして
  は、多くのトランシーバと互換性がなく、TCM3105 (が使われて
  いるなら、それ)が仕様を大きく越えて操作されているという事
  実です。

  <山縣>


