  (PIIXn チューニングサポート)
  このドライバの拡張は、Intel のすべての PIIX IDE コントロー
  ラ用に DMA モードを設定しチューニングをします。BIOS は時々
  間違って、デバイス/アダプタ の組み合わせと制限速度を調整す
  ることがあるので、スピードデバイスを バック/転送 する必要
  があります。

  もし BIOS が初期化で、このタスクを実行することができない場
  合には、430HX/440FX PIIX3 の速度の制限で UDMA を DMA モー
  ド 2 にすることが必要です。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

