  (Mixcom piggyback カードのフラッシュチップのマッピング)
  これは MixCOM piggyback カードのフラッシュチップへのアクセ
  スの際に、ページングの並び替えをサポートします。これにより
  フラッシュチップのドライバは、ページングについて意識するこ
  となくフラッシュチップの動作に取り掛かることができます。こ
  れらのボードの 1 つを持っているならば、マッピングされたド
  ライバを可能にしたいと思うでしょう。詳細は、
  (http://www.itc.hu/) を見てください。

  <高橋潤子>

