  (RTAS proc インターフェース)
  この項目を有効にすると、ユーザ空間から RTAS を使えるように
  なります。

  RTAS とは RunTime Abstraction Service を表わし、システムの
  情報にアクセスし、設定する簡単な方法を提供します。これは、
  通常 RS/6000 (pSeries) コンピュータに使われています。

  proc filesystem の特殊なエントリの rtas 経由で RTAS にアク
  セスできます。読み取りのみの /proc/device-tree/rtas という
  rtas エントリに混乱しないでください。

  もし RTAS を使えるかどうか分からなければ、
  /proc/device-tree/rtas を調べてください。そこに何かエント
  リがあったら、おそらく RTAS を使えるでしょう。

  rtas を使うとすてきなことができます。システムにある様々な
  センサの情報を出力させるには、
    $ cat /proc/rtas/sensors 
  とするだけです。他にも、夜はマシンの電源を落としたいが、
  AM 7:45 にオフィスに入ったときには稼働していて欲しいなら、
    # date -d 'tomorrow 7:30' +%s > /proc/rtas/poweron
  として、シャットダウンします。

  よく分からなければ、Y としてください。

  <武井>

