  (Footbridge 内蔵の watchdog)
  Intel Footbridge チップには内蔵 watchdog 回路が入っていま
  す。これを使いたければ、Y としてください。あるいは、M と
  するとドライバをモジュールとしてコンパイルします。モジュー
  ル名は wdt285.o です。

  このドライバは全てのマシンで動くとは限りません。特に、初期
  の CATS ボードのハードウェアには、watchdog が働くと単にマ
  シンが固まってしまうという問題があります。

  <武井>


