  (ARM Firmware Suite フラッシュレイアウト/パーティション
  解析)
  ARM Firmware Suite によって、ユーザはフラッシュデバイスを
  複数の「イメージ」に分割できます。それぞれのイメージには、
  その名前とオフセット/サイズなどを含むヘッダがあります。

  これらの表を検出し解析できて、さらに検出されたそれぞれのイ
  メージに対して MTD の「パーティション」を登録できるコード
  が必要なら、このオプションを有効にしてください。

  特定のデバイス向けのドライバに呼ばれる解析機能も必要です。
  自動では働きません。"armflash" map driver
  (CONFIG_MTD_ARMFLASH) がその一例です。

  <武井>

