  (Aironet 4500/4800 ISA/PCI/PNP/365 サポート)
  ISA、PCI あるいは PCMCIA Aironet 4500/4800 無線 LAN カード
  を持っている場合はここで Y と答え、さらに以下の当てはまる
  オプションで Y と答えてください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としても利用することが可
  能です。このモジュールは、aironet4500_card.o と呼ばれます。
  モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>

