  (NCR5380/53c400 マッピング方法 (T130B のためのポートを使用))
  NCR5380 および NCR53c400 SCSI コントローラは、ポートによる
  マッピングを行うものと、メモリによるマッピングを行うものの 
  2 種類に分けられます。あなたのはどちらでしょうか？もっとも
  ポピュラーなカードは Trantor T130B ですが、これはポート・
  マップト・モードを使っています。

  <堀田>


