  (Trident 4DWave DX/NX、SiS 7018 または ALi 5451 PCI Audio 
  Core)
  Trident 4DWave-DX/NX チップセットを使用するサウンドカード
  を持っているか、SiS 7018 または ALi 5451 が内蔵されている
  マザーボードチップセットを持っている場合は、ここで Y また
  は M と答えてください。SiS 7018 PCI Audio Core は、SiS960 
  Super South Bridge と SiS540/630 シングルチップセットに組
  み込まれています。ALi 5451 PCI Audio Core は、ALi M1535、
  M1535D、M1535+ または M1535D+ South Bridge に組み込まれて
  います。

  サウンドカードまたはチップセットが、Trident 4DWave または 
  SiS 7018を使用するかどうか知りたい場合は、lspci -n を使用し
  てください。PCI ID 1023:2000 または 1023:2001 が Trident 
  4Dwave を表します。PCI ID 1039:7018 は SiS7018 を表します。
  PCI ID 10B9:5451 は ALi5451 を表します。

  このドライバは、ALi 5451 用に ALi M1535+ と M1535D+ が組み
  込まれた S/PDIF in/out (録音/再生) をサポートします。これ
  らは必ずしもデフォルトで有効にならないことに注意してくださ
  い。"/proc file system support" と "Sysctl support" に Y 
  と答え、コマンドを実行して /proc ファイルシステムがマウン
  トされた後に有効になります。

  コマンド              可能になるもの
  echo 0>/proc/ALi5451  pcm out も S/PDIF out に設定される。
                        (デフォルト)
  echo 1>/proc/ALi5451  pcm データを出力するために S/PDIF 
                        out を使用する。
  echo 2>/proc/ALi5451  非 pcm データを出力するために S/PDIF 
                        out を使用する。(AC3...)
  echo 3>/proc/ALi5451  (MIC, Line で...) で Ac97 を録音する。
                        (デフォルト)
  echo 4>/proc/ALi5451  S/PDIF in の録音を Ac97 問わず設定す
                        る。

  このドライバは、OSS/Free とは少し異なります。
  driver/sound/trident.c の最初の部分のコメントを読んでくだ
  さい。

  <高橋潤子>

