  (W83877F ワッチドッグタイマ)
  EMACS PC-104 マザーボード (とよく似たもの) で使用されるよ
  うな、W83877F チップセット上のハードウェアワッチドッグのた
  めにドライバです。このワッチドッグは、ただカーネルがフリー
  ズしないように気をつけて見ているだけです。フリーズした場合
  は、一定時間を置いてコンピュータを再起動します。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすること
  が可能です。このモジュールは mixcomwd.o と呼ばれています。
  モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

