  (C-Media PCI (CMI8338/8378))
  CMI8338 または CMI8378 チップセットを使用する PCI サウンド
  カードをお持ちなら、Y または M と答えてください。これらの
  チップに関するデータは <http://www.cmedia.com.tw/> で入手
  できます。

  これらのチップのいくつかの内部のレジスタをコントロールする
  ユーザ空間ユーティリティは、
  <http://member.nifty.ne.jp/Breeze/softwares/unix/cmictl-e.html> 
  で入手できます。

  <山田(2.4.15 更新), 高橋潤子(2.4.17更新)>

