  (CMI8738 用の Ｓ/PDIF ループを可能にする)
  SPDIF の入出のループバックを可能にします。詳しくは、技術サ
  ポートのページ <http://www.cmedia.com.tw/> から入手できる 
  "The 8738 Audio SPDIF In/Out Technical Data" を見てくださ
  い。

  これらのチップのいくつかの内部のレジスタをコントロールする
  ユーザ空間ユーティリティは、
  <http://member.nifty.ne.jp/Breeze/softwares/unix/cmictl-e.html> 
  で入手できます。このパッケージは、とりわけ SPDIF 出/入/
  ループ/モニタを有効にするのを助けてくれます。

  <高橋潤子>

