  (miroSOUND PCM20 ラジオ RDS ユーザインタフェース (試験的))
  RadioText のような、番組名、時間と日付、番組のタイプ、交通
  情報/番組 ID といった RDS/RBDS 情報を見たい場合は、ここで 
  Y と答えてください。"miroSOUND PCM20 radio" と devfs にも 
  Y と答える必要があります！

  デバイスから、raw RDS パケットを読み込むことはできないので、
  ドライバは V4L インタフェースを提供することができません。
  しかし、RDS の有用性は基本のドライバによって、V4L で既に報
  告されています。RDS は、/dev/v4l/rds ファイルから読む混む
  ことができます。

  このドライバはモジュールとして使用することができ、
  miropcm20-rds.o と呼ばれます。

  <高橋潤子>

