  (/dev/usb/hiddev raw HID デバイスサポート)
  モニタコントロールと無停電電源装置 (UPS) のように (USB 仕
  様の観点から) 完全にユーザインターフェースデバイスではない 
  HID デバイス をサポートしたい場合は、ここで Y と答えてくだ
  さい。

  このモジュールは、/dev/usb/hiddevX (キャラクタ 180:111 か
  ら 180:96) 上で、それぞれ別々にイベントインタフェースを使
  用してデバイスをサポートします。このドライバは 
  CONFIG_USB_HID が必要です。

  よく分からない場合は、Y と答えてください。

  <高橋潤子>

