  (Atari SCC シリアルDMAのサポート)
  このオプションは、SCCのchannel Aからのデータ受信にDMAを使
  う機能をオンにします。TTを持っているならYと答えて、
  drivers/char/atari_SCC.READMEを読んでください。他のユーザ
  はNと答えるべきです。例えあなたのマシンがブート時にSCC-DMA
  を持っているというメッセージを出したとしても、事実はTTだけ
  がSCC-DMAを備えているからです。

  <川合>


