  (SLC90E66 チップセットサポート)
  このドライバは、Intel の NorthBridges を使用している SMsC 
  のマザーボードで Victroy66 SouthBridges の (U)DMA サポート
  を保証しています。これは Ultra66 ベースのチップセットです。
  この利点は、Ultra/DMA/PIO デバイスを混合させることができる
  と言うことです。そしてそれは、タイミングサイクルを処理する
  でしょう。Victory66 southbridgeの 外見に似せるように改善さ
  れているので、うまく追加されているはずです。

  ここで Y と答える場合、"Use DMA by default when available" 
  にも Y と答える必要があります。

  <file:drivers/ide/slc90e66.c> の最初のほうを読んでください。

  <高橋潤子>

