  (Sony CDU31A/CDU33A CDROM サポート)
  この種類の CDROM ドライブは、キャディーを使わず、バネで飛
  び出すトレイ方式で、本体下部中央に緑色の LED があります。
  注意: この種類の CDROMドライブはブート時にカーネルによって
  自動検出されません。そのため、Documentation/cdrom/cdu31a 
  の中で記述されているように、ブート時のカーネルに渡すオプショ
  ンとしてインターフェイス・アドレスを渡すか、自分用の環境を 
  drivers/cdrom/cdu31a.c の中に記述する必要があります。カー
  ネルに対してどんなやり方でオプションを渡せば良いのかについ
  ては、"man bootparam" とタイプするか、使っているブートロー
  ダー(lilo とか loadlin)のドキュメントを参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは cdu31a.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んで下さ
  い。

  <後藤, 武井(2.4.0更新) >
