  (SC1938 等、ESS Solo1 ベースの PCI サウンド・カード)
  ESS Technology 製 Solo1 チップを搭載したサウンド・カードを
  使うには、ここで Y または M と答えます。サウンド・カードが
  Solo1 チップを使っているかどうか、コンピュータのカバーを開
  けずに調べるには、lspci -n を実行し、PCI ID 125D:1969 を
  探します。
  このドライバは OSS/Free から提供されているものとは少しだけ
  違う点がありますので、*必ず* 
  <file:Documentation/sound/solo1> をお読みください。

  <福島, 高橋潤子(2.4.15更新)>

