  (PS/2 マウス(別名 "補助デバイス")のサポート)
  PS/2 マウスはキーボードポートによく似た特別なコネクタ(6 ピ
  ンの小さな丸型のコネクタ)に接続します。この場合、マウスは
  シリアルポートを使いません。このポートにはライトペンやタブ
  レット、キーパッドなども接続可能です。Compaq や AST, IBM 
  が現在出荷しているマシンは全てこのポートにマウスを接続して
  います。ラップトップ機のトラックボールも PS/2 マウスになっ
  ている場合があります。例えば TI Travelmates の C&T 82C710 
  マウスは PS/2 マウスです。

  正確には PS/2 マウスとバスマウスとは異なりますが、PS/2 マ
  ウスについても Busmouse-HOWTO で詳しく説明されています。
  Busmouse-HOWTO は <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto>
  から入手できます。

  PS/2 マウスを利用する場合、Linux コンソールと X の両方でマ
  ウスを使おうとすると問題が生じるかもしれません。この問題は、
  Linux のマウス管理プログラムである gpm
  (<ftp://gnu.systemy.it/pub/gpm/> から入手できます)で "-R" 
  オプションを使うことによって解決できます。
  また、<ftp://ibiblio.org/pub/Linux/system/mouse/> から、
  "mconv2" ユーティリティを入手することもできます。

  <乙川, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>

