  (DTC-2278 サポート)
  このドライバは、カーネルの起動時パラメータとして 
  "ide0=dtc2278" を指定することで動作可能になります。このド
  ライバは、DTC-2278 カード上の第 2 IDE インタフェースをサポー
  トし、より高速な I/O 速度を設定できるようにします。より詳
  細な情報は Documentation/ide.txt と drivers/ide/dtc2278.c
  を参照のこと。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
