  (Intel 440LX/BX/GX/815/820/830/840/845/850/860 でのサポート)
  Intel 440LX/BX/GX, 815, 820, 830, 840, 845, 850, 860 チップ
  セットで XFree86 4.x の GLX コンポーネントでの AGP サポート
  を有効にできます。

  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  <武井, 山田(2.2.19/2.4.11 更新), 武井(2.4.0更新), 
  高橋潤(2.4.15更新)>

