  (UDMA 固有機能)
  このオプションは、PDC202xx BIOS が UDMA モードを有効にしな
  い場合でも、pdc202xx ドライバが PDC202xx の上の UDMA モー
  ドを有効にします。

  もともとは、PDC20246/Ultra33 のために設計され、BIOS は最初
  の 2 枚の PDC20246 カード上の UDMA を設定しているだけでし
  た。PDC20265/Ultra100 上でも動作していて、PDC20265 BIOS を 
  (ブートを高速にするために) 無効にした場合でも UDMA モード
  を使用することができます。

  <file:drivers/ide/pdc202xx.c> の最初のほうを読んでください。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

