  (VME (Motorola及びBVM) のサポート)
  680x0 ベースの VME ボード用にカーネルを構築する場合はここで
  Y と答えてください。現在サポートされているボードには、Motorola
  の MVME147, MVME162, MVME166, MVME167, MVME172, MVME177 が
  あります。BVM Ltd. の BVME4000 と BVME6000 もサポートされて
  います。

  <川合, 山田(2.4.15 更新)>

