  (PMC551 の 256M DRAM バグ修正)
  256M のメモリを持つ Ramix PMC551 ボードの中には、無効なカ
  ラムとローの mux 値を持つものがあります。このオプションに
  よってそれらの無効な値を修正することができますが、メモリ
  構成が異なる場合にはかえって問題を生じることになります。
  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

