  (Lan Media sync シリアルボードのサポート)
  これは、以下の Lan Media シリアルボードファミリのドライバです。

  LMC 1000 ボードを使うと、シリアルデバイス (例えばベースバンド
  モデムや、その他 X.21, V.24, V.35, V.36 インターフェースのデ
  バイスならなんでも) を Linux マシンに同期的に接続することがで
  きます。

  LMC 1200 とオンボードの DSU ボードを使うと、 Linux マシンを
  直接 T1 や E1 の回線に接続できます。

  LMC 5200 ボードには HSSI インターフェースがついていて、 52
  メガビット/秒 の容量で動作させることができます。

  LMC5245 ボードを使うと、他のハードウェアなしで直接 T3 回線に
  接続することができます。

  syncPPP と cisco HDLC を切替えたり、時刻のソースを変更したり
  するには、lmcctl が必要となります。ftp.lanmedia.com から入手
  できます。

  このドライバはモジュールとしてもコンパイルできます (モジュー
  ルとは実行中のカーネルに、好きなときに組み込んだり外したり
  できるコードのことです)。モジュールの名前は lmc.o です。モ
  ジュールに関する一般的な情報は、Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  <中野, 武井(2.4.0更新)>

