  (GemTek Radio Card のサポート)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質問で
  ポート・アドレスを入力してください。

  ラジオ・カードを制御するには Video For Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインターは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から
  WWW 上でみつけられます。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt>
  をお読みください。モジュール名はradio-gemtek.o です。

  <山縣,福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新), 山田(2.4.15 更新)>

