  (AIMSlab RadioTrack II のサポート)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質問で
  ポート・アドレスを入力してください。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l"
  プログラムのポインタは
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-rtrack2.o です。

  <山縣, 福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新)>
