  (PCI Hotplug のサポート)
  PCI Hotplug コントローラ付きのマザーボードを持っている場合
  は、ここで Y と答えてください。これは、実行中のマシンに電
  力を供給したままで、PCI カードを追加したり削除したりするこ
  とができます。PCI Hotplug コントローラとやりとりするには、
  ファイルシステムの pcihpfs をマウントしなくてはなりません。

  このコードは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが
  できます。モジュール名は pci_hotplug.o になります。モジュー
  ルとしてコンパイルしたいならば、M と答えて、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  よく分からない場合は N と答えてください。

  <高橋(潤)>

