  (USS720 parport ドライバ)
  Lucent Technologies の USS-720 チップを使っている USB パラ
  レルポートアダプタのドライバです。ケーブルを USB ポートに
  接続して、パラレルポートに接続する周辺機器を USB として接
  続できるようにします。

  このチップには自動と手動の 2 つのモードがあります。
  自動モードの時は、これはマシンからは普通の USB プリンタの
  ように見えます。USS-720 が自動モードの時にだけ、プリンタを
  つなげられます。一般的な USB プリンタドライバ(上の
  "USB Printer support")は自動モードのときしか使えません。
  このチップを自動モードでしか使わない場合には、ここを N と
  することもできます。

  手動モードの時は、プリンタに限らずシリアルポートにつながる
  機器ならば動きます。このドライバは手動モードで利用します。
  しかし、操作するものによっては PCI/ISA のパラレルポートの
  ものよりも三桁のオーダーで遅くなりますので、タイミングが重
  要な機器は使えないかもしれません。  

  USS-720 USB - パラレルポート変換ケーブルを持っていて、プリ
  ンタ以外のものをつなげたいならば、Y としてください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は uss720.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
