  (クラシカル IP オーバ ATM)
  PVC と SVC で使用できる、クラシカル IP オーバ ATM です。
  InARP とATMARP をサポートしています。ATM ネットワーク上の
  他の IP ホストとのコミュニケーションをしたい場合は、通常、
  ここで Y と答えるか、後から出てくる "LAN Emulation (LANE)" 
  に Y と答えます。

  <高橋潤子>

