  (単一 CPU での IO-APIC のサポート)
  IO-APIC (I/O Advanced Programmable Interrupt Controller) 
  は PC スタイルの割り込みコントローラーの SMP 対応の代替で
  す。SMP システムと少数の単一プロセッサシステムはたいてい 
  1 つ持っています。IO-APIC の機能がある単一 CPU システムで 
  IO-APIC を使いたいなら、Y にしてください。IO-APIC の機能
  がないマシンを使っていて Y と答えても、カーネルの動作が遅
  くなることはありません。

  複数の CPU を載せたシステムを使っているなら、ここで Y と答
  える必要はありません。自動的に IO-APIC の機能が使われます。

  <武井, 高橋(潤)(2.4.15更新)>

