  (ボードが SYMBIOS 互換であると仮定)
  このオプションは、GPIO に基づいたいくつかの機能を有効にし
  ます。GPIO (General Purpose Input/Output：汎用目的入出力)
  ピンは、ベンダ固有の機能や SYMBIOS 標準機能の実装に使用さ
  れます。SYMBIOS 純正コントローラでは、GPIO0 をコントローラ
  の LED の出力に、GPIO2 をシングルエンド／ディファレンシャ
  ルインタフェースのフラグとして使用します。Tekram DC-390U/F 
  というボードは、GPIO を別の割当をしています。

  お使いのコントローラが NVRAM を搭載している場合、ドライバ
  は NVRAM からボードタイプを得ることができるので、ここでの
  回答は無視されます。

  もし、お使いのコントローラすべてが SYMBIOS 純正ボードか 
  SYMBIOS から供給された BIOS とドライバを使用している場合は、
  ここで Y と答えてください。さもなければ N と答えてください。
  N が安全な選択肢です。

  <川藤, 武井(2.4.0更新)>

