  (Fusion MPT LAN ドライバ [オプション])
  このモジュールは、Fusion MPT と互換性のあるハードウェア 
  (LSIFC9xx チップ) 上で、ファイバチャネルポート上の LAN IP 
  トラフィックをサポートします。使用される物理的なインター
  フェースは、RFC 2625 に定義されています。詳細については、
  ドキュメントを参照してください。

  このドライバをインストールするには、標準の Linux ツールを
  使用して、新しいネットワークインタフェース "fc0" を設定し
  て、動作させる知識が必要となります。

  ここで M と答えると、mptlan.o と言う名前のドライバがコンパ
  イルされます。

  本当にこれが必要なのかどうかよく分からない場合は、N と答え
  てください。

  注意：linux-2.2.x カーネルでは、この機能は使えないし、サポー
        トもされて "いません"。このオプションを使うには、
        linux-2.3.x か linux-2.4.x のカーネルを構築していな
        ければなりません。この機能を linux カーネルに組み込
        むサポートは、まだ利用できません。

  <高橋潤子>

