  (FM シンセサイザ(YM3812/OPL-3)のサポート)
  お持ちのサウンドカードが Yamaha 製の FM チップ
  (OPL2/OPL3/OPL4) を搭載しているのなら、Y と答えてください。
  Y と答える方が、通常は安全で、お勧めできる選択なのですが、
  ソフトウェア (TSR) FM エミュレーションを持つカードによって
  は、ここで Y と答えるとトラブルの原因となる可能性がありま
  す(ただし、今の所は、どのようなカードでトラブルが起こるか
  は分かりません)。OPL3 チップを搭載しているカードをお持ちな
  ら、Documentation/sound/OPL3 を読んでください。

  このドライバをカーネル組み込みにしてコンパイルするなら、
  カーネルコマンドラインに
  "opl3=<io>"
  を追加する必要があります。

  よくわからなければ Y にしておいてください。

  <川藤, 大森（保） (2.2.14 更新), 武井(2.4.0更新)>


