  (SCSI サポート)
  SCSI ハードディスク、SCSI テープドライブ、SCSI CD-ROM その
  他の SCSIデバイスを Linux で使いたい場合はここを Y にし、
  かつあなたの SCSIホストアダプタ(あなたのコンピュータの内部
  にあって、SCSI プロトコルを "しゃべる" カード。SCSI コント
  ローラともいいます)の名前を知っている必要があります。これ
  は、この後それに関する質問に答えていただかなければならない
  からです。

  また、100 MB の IOMEGA ZIP ドライブのパラレルポート・バー
  ジョンをサポートしたい場合も、ここは Y にする必要がありま
  す。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)として使用することもできます。このモジュー
  ルはscsi_mod.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパイルし
  たい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/scsi.txt> に目を通してください。しかし
  ながら、あなたのルートファイルシステム(ディレクトリ '/' が
  あるところ)が SCSI デバイスにある場合はモジュールとして
  コンパイルしてはなりません。(訳注：モジュールにしてしまう
  と、ブート時にVFS:cannot open root device XX:XX kernel 
  panic:VFS:unable to mount root fs on XX:XXのようなメッ
  セージが表示され、ブート不能となります)

  <堀田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>

