  (一般的な PCI バスマスタ DMA のサポート)
  IDE ドライブ(SCSI ではありません)を使用したバスマスタ DMA 
  操作に耐えられる PCI システム(多くの Pentium PCI システム)
  なら、CPU のオーバヘッドを低減するためにここで Y と答えま
  しょう。そうすると 自動では有効とならない ドライブの DMA 
  機能を有効とするための "hdparm" ユーティリティが使えます。
  デフォルトではドライブの DMA 機能は有効となっていませんが 
  "Use DMA by default when available" での質問に Y と答える
  と有効にすることができます。hdparm の最新バージョンは 
  <ftp://ibiblio.org/pub/Linux/system/hardware/> から入手で
  きます。

  より詳細な情報は <file:drivers/ide/ide-dma.c> の冒頭のコメ
  ントと <file:Documentation/ide.txt> を読んでください。

  この質問は Y と答えてまちがいありません。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>
