  (Parallax Litelink dongle のサポート)
  Parallax Litelink dongle を有効にするには、ここで Y 
  と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいな
  ら M と答え、Documentation/modules.txt を読んでくだ
  さい。Parallax dongle は通常の 9ピン シリアル・ポー
  ト・コネクタに接続し、現時点では IrTTY だけが使用で
  きます。Parallax dongles を使うためには、
  "irattach -d litelink" として irattach をスタートさせる
  必要があります。

  <中村（幸）,福島(2.2.15)>
