  (ISP16/MAD16/Mozart ソフト的に設定可能な cdrom 
  インターフェイスのサポート)
  これらは OPTi 82C928 または 82C929 チップを用いた cdrom イ
  ンターフェイス内蔵サウンドカード用のドライバです。ここで Y 
  と答えると、それらが検出され、可能ならばブート時に設定を行
  います。付け加えると、カードに接続した個々の cdrom ドライ
  ブに対するドライバについても Y と答えなければなりません。
  詳細は Documentation/cdrom/isp16 を読んでください。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは isp16.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んで下さ
  い。

  <後藤>


