  (標準 Mitsumi CDROM [XA/Multisession 対応] サポート)
  Mitsumi の LU-005、FX-001、FX-001D の CDROM ドライブで、通
  常の CD と同じように XA やマルチセッションの CD(フォトCD)
  を読み出したい場合には、このドライバを使ってください。メモリ
  使用量が気になる場合にも、このドライバの方が古いドライバよ
  りもカーネルのメモリの使用量が少なくてすみます。このドライ
  バは複数台のドライブをサポート出来ますが、それぞれのドライ
  ブごとに、別々のインターフェイスカードを必要とします。
  Documentation/cdrom/mcdx を参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは mcdx.o というものになり
  ます。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここで 
  M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んでください。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>


